设计依据2021通用规范版版本号:12

鉴定加固标准判断:0

2021通用规范版的执行规范:1

圆钢管混凝土构件设计执行规范:0

方钢管混凝土构件设计执行规范:2

型钢混凝土构件设计执行规范:1

是否采用装配式剪力墙结构设计规程:0

钢构件材料强度执行《高钢规》JGJ 99-2015:0

钢柱长细比执行《高钢规》JGJ 99-2015:0

高层建筑结构类型:1

结构材料信息:0

产品线标记:0

建筑物所在地区:0

本工程按照如下规范、规程进行设计:

1. 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015年版)

2. 《钢结构设计标准》(GB50017-2017)

3. 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)

4. 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

5. 《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)

6. 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)

7. 《混凝土异形柱结构技术规程》(JGJ149-2017)

8. 《钢板剪力墙技术规程》(JGJ/T 380-2015)

9. 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB51022-2015)

10. 《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB50068-2018)

11. 《钢管混凝土结构设计与施工规程》(CECS 28-2012)

12. 《组合结构设计规范》(JGJ138-2016)

13. 《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99-2015)

14. 《工程结构通用规范》(GB55001-2021)

15. 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)

16. 《钢结构通用规范》(GB55006-2021)

17. 《混凝土结构通用规范》(GB55008-2021)

